**ПРОТОКОЛ № 3255**

**рассмотрения котировочных заявок**

**к извещению № 3255 от «30» сентября 2016 г.**

|  |
| --- |
| «07» октября 2016 г. |

Дата и время начала запроса котировок: 30.09.2016 г. 14:00 часов

Дата и время окончания запроса котировок: 05.10.2016г. 14:00 часов

Место проведения: г. Богданович, ул. Степана Разина, 64, каб. 301

***• Заказчик:***

|  |  |
| --- | --- |
| Открытое акционерное общество «Богдановичский комбикормовый завод» | Российская Федерация, 623537, Свердловская область, г. Богданович, ул. Степана Разина, 64 |

***• Сведения предмета договора, количество, начальная (максимальная) цена:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование предмета контракта** | **Начальная (максимальная) цена договора,****без НДС** |
| ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОМБИКОРМОВОГО ЗАВОДА.

|  |
| --- |
| **Перечень оборудования** |
| **Позиция** | **Кол-во** | **описание** |
|  |  |  |
| 1 | 1 | Задвижка шиберная ЗШ 320Э |
|  |  | Предназначена для перекрывания потока сыпучих продуктов. |
|  |  | Размер проходного сечения - 290х280 мм. |
|  |  | Состав: |
|  |  | Рама - сварная конструкция из гнутых швеллеров. |
|  |  | Шибер - стальной лист. |
|  |  | Опорные узлы для шибера - подшипники качения на стальных осях. |
|  |  | Электропривод - насадной мотор-редуктор на хвостовике винта пары винт-гайка. |
|  |  | Напряжение питания - 3-х фазная сеть, 380 В, 50 Гц. |
|  |  | Потребляемая мощность - 0,55 кВт. |
|  |  | Уплотнение шибера. |
|  |  | Покрытие наружных поверхностей – полимерная краска. |
|  |  | Материал изготовления - сталь углеродистая. |
|  |  |  |
| 2 | 1 | КП30Э.А1.01 Клапан перекидной КП 300-2Э. |
|  |  | Предназначен для распределения потоков сухих сыпучих продуктов движущихся по самотекам. |
|  |  | Асимметричный (угол расхождения выгрузных патрубков - 30° ). |
|  |  | Размер проходного сечения – 300 х 300 мм. |
|  |  | Состав: |
|  |  | Корпус. |
|  |  | Заслонка перекидная. |
|  |  | Крышки смотровые. |
|  |  | Электропривод - мотор-редуктор, механизм приводной, концевые выключатели. |
|  |  | Напряжение питания - 3-х фазная сеть, 380 В, 50Гц. |
|  |  | Потребляемая мощность - 0,12 кВт |
|  |  | Покрытие наружных поверхностей – полимерная краска, внутренних – грунтовка. |
|  |  | Материал изготовления - сталь углеродистая. |
|   |   |   |
| **3** | 1 | Конвейер скребковый КСТ-200.06 |
|  |  | Предназначен для горизонтального перемещения сыпучего продукта. |
|  |  | Длина транспортирования - до 7,5 м. |
|  |  | Производительность - 67 м.куб./ч (50 т/ч при насыпной плотности продукта 750 кг/м.куб.). |
|  |  | Скорость цепи – 0,4…0,5 м/с. |
|  |  | Состав: |
|  |  | Секция приводная. |
|  |  | Корпус - сборная конструкция из листового металла с откидной крышкой. |
|  |  | Привод - насадной мотор-редуктор. |
|  |  | Датчик подпора на откидной крышке. |
|  |  | Натяжная секция. |
|  |  | Вал с натяжным роликом, установлен в подшипниковых узлах с винтовым устройством натяжения, сборная конструкция из листового металла. |
|  |  | Датчик контроля вращения вала ролика. |
|  |  | Комплект линейных секций с направляющими для цепи. Поставка в разобранном виде. |
|  |  | Комплект соединений линейных секций. Поставка в разобранном виде. |
|  |  | Цепь кованая с приварными планками. Усилие на разрыв – 15 тонн. Плети длиной 2 м для удобства монтажа. Зачистные полимерные скребки - 10 шт. |
|  |  | Поставка в разобранном виде. |
|  |  | Покрытие наружных поверхностей – полимерная краска, внутренних – грунтовка. |
|  |  | Материал изготовления - сталь углеродистая. |

 | **591 498 рублей** **31 копейка** |
| **Качество поставляемых товаров, выполняемых работ и/или оказываемых услуг** | Происхождение: Россия.Гарантийный срок на Оборудование составляет 12 месяцев со дня поставки, но не более 18 месяцев с момента изготовления. |
| **Сроки поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг** | не более 18 (восемнадцати) календарных недель со дня поступления предоплаты в размере 20%.Приемка-передача Оборудования осуществляется уполномоченными представителями Сторон не далее 150км от г. Богданович, Свердловской области, в течение 7 (семи) календарных дней с момента проведения второго платежа. |
| **Срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ и/или оказания услуг** | - предоплата в размере - 20% от стоимости договора единовременным платежом в срок не позднее 15 ноября 2016г.- в течение 5 (пяти) дней с момента письменного (по факсу) уведомления Заказчика о готовности Оборудования.Безналичный расчет. |

Извещение о проведении настоящего запроса ценовых котировок было опубликовано на сайте <http://zakupki.gov.ru/223/>, <http://www.combikorm.ru/z/modules/files/>.

***• Перечень участников:***

1. ***Общество с ограниченной ответственностью "Технэкс"; адрес: 620017 Свердловская область, г. Екатеринбург, пр-кт Космонавтов, 11Б.***
* ***Перечень отклонённых котировочных заявок***

***-***

***• Результаты рассмотрения котировочных заявок:***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Цена договора, без НДС** | **Дата и Время подачи котировочной заявки** | **Наименование участника, сделавшего предложение (победитель)** | **Цена договора,** **без НДС** | **Дата и Время подачи котировочной заявки** | **Наименование участника, сделавшего предложение** |
| **591 498 рублей** **31 копейка** | **04.10.2016****18.39.00** | **ООО "Технэкс"** |  |  |  |
|  |  |  |  |

***• Процедура закупки признана состоявшейся.***

• Протокол составлен в двух экземплярах, один из которых остается у Заказчика, второй передается победителю.

Настоящий протокол подлежит размещению на сайте <http://zakupki.gov.ru/223/>, <http://www.combikorm.ru/z/modules/files/>.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Председатель комиссии: |  |  |  |
|  |  |  |

Подпись

Члены комиссии:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_